|  |
| --- |
| **Bauordnungsrechtliche Vorgaben\*** |
| MBO | Musterbauordnung |
| MVV TB | Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen |
| MVKVO | Muster-Verkaufsstättenverordnung |
| MGarVO | Muster-Garagenverordnung |
| MBeVO | Muster-Beherbergungsstättenverordnung |
| MVStättVO | Muster-Versammlungsstättenverordnung |
| MLAR | Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie |
| MHHR | Muster-Hochhaus-Richtlinien |
|  |  |
| \* Die Regelungen und Vorgaben können je nach Bundesland variieren. Es sind stets die landesspezifischen Vorgaben zu beachten. Exemplarisch sind hier die Muster-Dokumente der ARGEBAU angegeben.  |
|  |  |
| **Normative Vorgaben in Zusammenhang mit den im Artikel erwähnten Lösungen** |
| DIN 14675-1 | Brandmeldeanlagen - Teil 1: Aufbau und Betrieb |
| DIN 14675-2 | Brandmeldeanlagen - Teil 2: Anforderungen an die Fachfirma |
| DIN VDE 0833-1 | Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall - Teil 1: Allgemeine Festlegungen |
| DIN VDE 0833-2 | Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall - Teil 2: Festlegungen für Brandmeldeanlagen |
| DIN VDE 0833-4 | Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall - Teil 4: Festlegungen für Anlagen zur Sprachalarmierung im Brandfall |
| EN 54-5 | Brandmeldeanlagen - Teil 5: Wärmemelder - Punktförmige Melder |
| EN 54-7 | Brandmeldeanlagen - Teil 7: Rauchmelder - Punktförmige Rauchmelder nach dem Streulicht-, Durchlicht- oder Ionisationsprinzip |
| EN 54-12 | Brandmeldeanlagen - Teil 12: Rauchmelder - Linienförmige Melder nach dem Durchlichtprinzip |
| EN 54-20 | Brandmeldeanlagen - Teil 20: Ansaugrauchmelder |
| EN 54-22 | Brandmeldeanlagen - Teil 22: Rücksetzbare linienförmige Wärmemelder; |
| EN 54-26 | Brandmeldeanlagen - Teil 26: Kohlenmonoxidmelder - Punktförmige Melder |
| EN 54-29 | Brandmeldeanlagen - Teil 29: Mehrfachsensor-Brandmelder - Punktförmige Melder mit kombinierten Rauch- und Wärmesensoren |
| EN 54-30 | Brandmeldeanlagen - Teil 30: Mehrfachsensor-Brandmelder - Punktförmige Melder mit kombinierten CO- und Wärmesensoren |
| EN 54-31 | Brandmeldeanlagen Teil 31: Mehrfachsensor-Brandmelder - Punktförmige Melder mit kombinierten Rauch-, CO- und optionalen Wärmesensoren |
| DIN 14676-1 | Rauchwarnmelder für Wohnhäuser, Wohnungen und Räume mit wohnungsähnlicher Nutzung - Teil 1: Planung, Einbau, Betrieb und Instandhaltung |
| DIN 14676-2 | Rauchwarnmelder für Wohnhäuser, Wohnungen und Räume mit wohnungsähnlicher Nutzung - Teil 2: Anforderungen an den Dienstleistungserbringer |
| DIN 14677-1 | Instandhaltung von elektrisch gesteuerten Feststellanlagen für Feuerschutz- und Rauchschutzabschlüsse sowie für elektrisch gesteuerte Feststellanlagen für Feuerschutzabschlüsse im Zuge von bahngebundenen Förderanlagen - Teil 1: Instandhaltungsmaßnahmen |
| DIN 14677-2 | Instandhaltung von elektrisch gesteuerten Feststellanlagen für Feuerschutz- und Rauchschutzabschlüsse sowie für elektrisch gesteuerte Feststellanlagen für Feuerschutzabschlüsse im Zuge von bahngebundenen Förderanlagen - Teil 2: Anforderungen an die Fachkraft |
|  |  |
| **Weitere im Artikel erwähnte Regelwerke** |
| VDI 6008 Blatt 5 | Barrierefreie Lebensräume - Möglichkeiten der Ausführung von Türen und Toren |
|  |  |